
PC客户端安装


第一步，打开光盘里面的“PC客户端”




第二步：安装PC客户端，安装时选用“繁体中文”




第三步：安装好的客户端，如图下：




第四步：点“设备列表”



第五步：点“打开搜索介面”，再点右下角的“搜索”。




第六步：搜索出来摄像机的IP地址后，双击IP地址：



第七步：把密码输入进去，点确认


第八步：关闭“设备列表”页面

第九步：把刚添加的摄像机，选中，再拖到黑块处。即可看到录像。




客户端回查录像


第一步：点“录影重播”



第二步：选中摄像机，再点“远程搜索”



第三步：搜索出来的录像，如图下



第四步：选中您所需要看的时间段的录像，双击，即可哖 到录像

